Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового)

**Помещения** ДОУ должно соответствовать правилам пожарной **безопасности**, а легкосгораемые конструкции должны быть обработаны средствами огнезащиты. Также **помещения** должны иметь запасной выход, огнетушители, пожарный уголок с первичными средствами пожаротушения: песком, ведрами, лопатами, баграми.